{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[16,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","申请科室","耗材名称","医保一级分类","医保二级分类","医保三级分类","医保特征","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"大德路脑病外科","多功能手术解剖器","14-基础卫生材料","06-高频电刀","01-高频电刀","/","性能需求：\n借助于高频电流以提升局部组织温度,使人体组织切除或分开 (电切), 减少或终止不期望的出血(电凝)等作用。输出功率小，组织热损伤小，切割和凝血精确高效，尤其适合后颅窝肌肉的分离和头皮血管的剥离。\n产品需求：\n1、单极电极，适配常规单极高频电机。\n2、金属电极推力要大于5N.\n3、具有可伸缩功能，拉力要大于3N。\n4、针尖可360度随意改变走刀，\n5、包含直型刀头、30度角刀头","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[2,"大德路脑病外科","可解脱漂浮微导管","02-血管介入治疗类材料","05-神经介入治疗材料","07-微导管","/","性能需求：\n1、可控的解脱头端，可解决复杂动静脉畸形打胶栓塞后拔管困难、注射不够深入、返流不足弥散有限等问题，更加安全可控，降低手术难度，到位能力更强。\n产品需求：\n1、可解脱头端，头端可解脱设计\n2、远端至少有25cm柔软段，在迂曲血管中更好到位\n3、近端至少有90cm支撑段，确保导管推送能力","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[3,"大德路脑病外科","血流导向密网支架","02-血管介入治疗类材料","05-神经介入治疗材料","19-血流导向密网支架","/","产品需求：\n1、贴壁好，顺应性好\n2、动脉瘤相关并发症率复发率低\n3、完全闭合率高\n4、血管腔内治疗成人颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤\n5、颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人小型和中型宽颈，同时载瘤动脉直径满足≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[4,"大德路脑病外科","可塑形微导管","02-血管介入治疗类材料","05-神经介入治疗材料","07-微导管","/","性能需求：\n导管头端柔软，对血管刺激小，远端有一定强度，减少在迂曲血管中导管发生褶皱的情况。渐变强度的管身结构，兼顾内腔保持能力和近端的强支撑，推送性好。较小的近端外径，可以提高兼容性及推送顺畅度。\n产品需求：\n1、需适配本次调研的血流导向密网支架\n2、导管远端包含金属标记,  低强度 Pebax。\n3、中段为中等强度 Pebax。\n4、近端为双层编织, 高强度 Pebax。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[5,"大德路脑病外科","一次性使用血管鞘","02-血管介入治疗类材料","07-通用介入治疗材料","09-外周血管介入鞘组","/","性能需求：\n1、特别适用于颈内动脉岩骨段及以上部位的动脉病变的介入治疗；\n2、能在弯曲血管路径中提供有力支撑通路；\n3、能保护危险血管，形成安全的中间通路。\n产品需求：\n1、型号齐全：直型、弯型、多功能型，适应各种血管；\n2、到达远端血管壁薄，内腔大；\n3、长度需包含：400mm至900mm；\n4、内径需包含：1.9mm*2.4mm至1.9mm*3.4mm。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[6,"大德路脑病外科","一次性使用经外周穿刺中心静脉导管","02-血管介入治疗类材料","07-通用介入治疗材料","03-中心静脉导管","/","性能需求：\n1.带三向瓣膜，防回血\n2.硅胶材质，相容性好\n3.预连接不需要裁剪\n4.前端圆润封闭，性价高\n产品需求：\n规格需包含：4Fr*30cm；3Fr*30cm","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[7,"大德路总院心率失常科","左心耳封堵器","02-血管介入治疗类材料","03-结构心脏病用材料","01-封堵器材","/","性能需求：\n1、操作简便，封堵效果好，可满足左心耳封堵术一般临床需求，能基本保证手术成功率。\n2、设计合理，具有较好的安全性，能有效降低术中心脏破裂、心包填塞、冠脉压迫等不良事件风险。\n3、对于左心耳结构特殊的患者能提供较好的适用性，以及安全性。\n产品需求：\n1、封堵直径规格需包含16mm-34mm，基本满足临床各种类型左心耳的封堵需求，顺应性及延展性良好，减少术后心脏破裂风险。\n2、封堵术延展性良好，可满足10F-14F 封堵术输送鞘输送。\n3、输送鞘质量良好，在封堵器输送过程中可提供足够支撑力同时，降低对心脏的损伤，有效保障手术安全性。\n4、封堵器材质合理，能有效降低镍离子释放，减少患者对于镍离子的过敏反应。\n5、能满足 3.0T 核磁共振需求。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[8,"大院创伤足踝科","可吸收螺钉","03-骨科材料","/","/","/","1、该耗材主要用于:手、足踝、上肢干骺端、胫腓骨远端的骨折或手足矫形手术的内固定。\n2、该耗材功能:固定骨折端，骨折愈合后，螺钉能吸收，无需再次手术拆除内定物。\n3、产品系列、型号齐全，能满足产品适应症内常见手术需求。\n4、配套操作工具齐全，能满足产品适应症内常见手术操作过程需求。\n5、产品及工具设计合理，产品强度能满足适应症内常见手术固定，工具设计便于微创操作。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[9,"胰腺中心","抗菌缝线","14-基础卫生材料","08-缝合及凝固材料","03-可吸收性特殊理化缝线","/","性能需求：\n1、拥有抗菌涂层、可抵抗细菌种植、可吸收、滑线；\n2、维持伤口抗张强度6周以上，组织反应轻微，组织亲和力好；\n3、多针缝线一个包装规格；\n产品需求\n1、4-0或者5-0缝线；\n2、针长在15-26mm之间；\n3、圆针；\n4、多针缝线一个包装规格（＞6根针/包），节省耗材成本；","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[10,"二沙岛医院妇科","一次性使用球囊子宫支架","14-基础卫生材料","17-导管、引流装置","08-球囊导管","/","性能需求：\n1、适用于子宫粘连宫腔镜手术后全方位支撑有效预防子宫腔粘连。\n2、防治宫腔粘连，改善月经经量。\n3、治疗宫腔粘连，预防不孕不育。\n产品需求：\n1、倒三角球囊。\n2、球囊最大充液量需包含5ml和8ml≤5m1\n3、球囊充盈后不偏心，对称充盈。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[11,"大德路总院肛肠科","一次性肛肠套扎吻合器","01-非血管介入治疗类材料","02-消化介入材料","21-痔套扎器","/","性能需求：\n1、适用于各期内痔、混合痔\n2、适用于直肠良性息肉的套扎治疗\n3、安全性良好\n4、杆长，适合高位套扎\n产品需求：\n1、科室需要高点位套扎器械，长度应大于17.5cm\n2、可适配多种规格的肛门镜\n3、具备完整的套扎器零部件，如吸管、负压吸引装置、发射器、扩开器等","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[12,"大德路总院肛肠科","光源肛门镜","14-基础卫生材料","02-常规医疗用品","02-其他常规医疗用品","/","性能需求：\n1、扩肛\n2、暴露肛门直肠，自带光源，视野清楚，检查便利（可在病房、门诊无光源条件下随时检查）\n3、配合肛门直肠检查、诊断与治疗。\n产品需求：\n1、肛门镜镜管长度需包含：90±1.5mm\n2、镜管头端直径需包含：22±0.42mm","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[13,"大德路总院消化内镜室","内窥镜超声活检针（FNB）","01-非血管介入治疗类材料","02-消化介入材料","25-消化道超声穿刺针","/","一、性能需求\n（1）钴铬合金的针头，多次穿刺仍能保持针尖锋利且不容易变形。 \n（2）整针针身无切口无凹槽，针芯顺滑，柔韧性好，特别适合困难穿刺部位如胰腺钩突部。\n（3）整个针尖及针身在射线及超声下可全显影，保证穿刺线路精准。\n（4）穿刺针的整针设计及针芯的固定装置操作性好，特别适合医生在内镜处于弯曲度大的状态下进行穿刺。\n二、产品需求\n技术参数：\n工作长度需包含：137.5cm-141.5cm，可调节\n穿刺针长度需包含：0cm-8cm，可调节\n穿刺针直径需包含：25G、22G\n穿刺针外径需包含：0.72mm\n\n配置要求：\n非专机专用耗材，可适用于所有品牌的超声胃镜。\n无需特殊场地条件。无排污放射等问题。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}